1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42

A B C D E F G H I J K

28-agosto-1999

PC - Italia 8

drive 8mm - Italia 9

PC con 8mm drive - Italia 12.5 PC - FNAL 7 stessa configurazione che in Italia drive 8mm - FNAL 7 stesso che Italia. 3500$ PC con 8mm drive - FNAL 10.5 dischi addizionali - Italia 0.8 top of line IDE disk dischi addizionali - FNAL 0.6 top of line IDE disk UNIX server - Italia 100

UNIX server + 4 8mm - Italia 136 linux server - Italia 60

linux server + 4 8mm - Italia 96 UNIX/linux server - FNAL 80

UNIX/linux server + 4 8mm - FNAL 108 SCSI-RAID disks - Italia 53

FC-RAID disks - FNAL 30

nastri 8mm (l’uno) 0.15 spediz. nastri (1 anno) 13

configurato come sopra, ma basato su chips Intel a partire da un server NT a 4 CPU

configurato come in Italia, meno costoso. FNAL estimate =30~45 K$

Piano finanziaro per il calcolo di CDF per il RunII

Premessa: costi unitari (MLit). IVA inclusa in Italia. Net price in US.

8mm drive scelto da FNAL/CDF (SONY AIT o Exabyte Mammoth)

Dual 400Mhz PII, 25 GB IDE disks, 128 MB RAM, low-end SCSI, 100 Mbit ethernet, R/W CD, 16-bit audio board, mic,+casse, 4MB video board, 19" color monitor, video acquisition board, videocamera. 3 yr warranty

one 8mm drive for each 2 PCs !!!

one 8mm drive for each 2 PCs !!!

4-CPU SMP server, SUN or SGI, 512 MB RAM per CPU, 25 GB local disk, four 100Mbit ethernet ports or Gigabit ethernet, SCSI controllers Ultra2 per dischi e normale per 8mm.

0.5lb FedExp US to Italy @ 25.5$/day * 5days/week * 52weeks

250 GB FiberChannel RAID array con 8 top of line SCSI disks. 0.5 TeraByte alla fine del 2000, x2 ogni 1.5 anni. FNAL est=15K$ (home made)

125 GB SCSI RAID array con 8 top of line SCSI disks. 0.5 TeraByte alla fine del 2000, raddoppio ogni 1.5 anni

Fnal estimate = 75$ / tape

Stefano Belforte Page 1 8/28/99

43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99

A B C D E F G H I J K

2000 BO LNF PD PI PV RM UD TS TOT Mlit

PC-Italia 3 2 2 3 1 2 1 1 15 187.5

PC-FNAL 2 1 3 2 8 84 dischi PC Italia 4 4 4 dischi PC FNAL 0 0 server Italia 0 0 server FNAL 0 0

RAID Italia 0 0

RAID FNAL 0 0 nastri 8mm 30 30 30 30 30 30 30 30 240 36 spedizione nastri (anni) 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.8 11

Mlit invent. 58.5 35.5 25 73 12.5 46 12.5 12.5 275.5

TOT 2000 65.5 42.5 32 80 19.5 53 19.5 19.5 322.5 322.5

2001

PC-Italia 2 1 4 3 1 2 1 1 15 187.5

PC-FNAL 1 2 2 2 1 1 1 10 105 dischi PC Italia 8 5 8 9 3 6 3 3 30 24 dischi PC FNAL 5 4 2 8 1 4 1 1 26 16 server Italia 1 1 1 3 408 server FNAL 1 1 108

RAID Italia 1 1 1 3 159

RAID FNAL 2 2 60 nastri 8mm 50 30 50 50 20 30 25 25 280 42 spedizione nastri (anni) 0.5 0.4 0.5 0.5 0.2 0.4 0.2 0.2 2.9 38 manutenzioni 28

Mlit invent. 240.5 44.5 272 436.5 29 38 29 29 1096

TOT 2001 255 55 286 451 35 48 36 36 1176 1176

2002

PC-Italia 2 3 3 1 1 10 125

PC-FNAL 1 2 2 1 1 1 8 84 dischi PC Italia 10 8 15 15 4 9 5 4 70 56 dischi PC FNAL 7 6 6 12 2 5 3 3 44 27 server Italia 0 0 server FNAL 1 1 108

RAID Italia 1 1 1 3 159

RAID FNAL 4 4 120 nastri 8mm 50 30 50 50 20 30 20 20 270 41 spedizione nastri (anni) 1 0.5 1 1 0.4 0.5 0.5 0.5 5.4 71 manutenzioni 135

Mlit invent. 106.5 44 157.5 410.5 11 43 34 21.5 817

TOT 2002 127 55 178 431 20 54 44 31 928 926

2003

PC-Italia 1 1 2 3 1 1 1 10 125

PC-FNAL 1 1 2 4 42 dischi PC Italia 11 11 20 21 5 11 6 5 90 72 dischi PC FNAL 9 7 10 14 2 6 4 4 56 34 server Italia 0 0 server FNAL 2 2 216

RAID Italia 1 1 1 3 159

RAID FNAL 6 6 180 nastri 8mm 50 20 50 50 20 30 25 25 270 41 spedizione nastri (anni) 0.5 0.2 0.5 0.5 0.2 0.4 0.2 0.2 2.7 36 manutenzioni 215

Mlit invent. 132 50 167 604.5 24.5 38.5 16 26.5 1047

TOT 2003 146 56 181 619 31 49 23 33 1123 1120

GRAND TOT 3544

Esercizio di un possibile scenario, l’incertezza sul dettaglio aumenta cogli anni

Stefano Belforte Page 2 8/28/99

100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147

A B C D E F G H I J K

situazione a regime alla fine del 2003 BO LNF PD PI PV RM UD TS TOT desktops PC Italia 6 6 11 12 3 6 3 3 50 dischi acquistati per PC 6.8 6 5.9 6.1 6 6.3 6.7 6 5.9 PC FNAL 5 4 6 7 1 3 2 2 30 dischi acquistati per PC 6.2 6.3 5 6.9 7 7 6 6 6.2 Computing Center SMP servers Italia 1 0 1 1 0 0 0 0 3 con RAID arrays totali 3 0 3 3 0 0 0 0 9 SMP servers FNAL 4 4 con RAID arrays totali 12 12 nastri 8mm 180 110 180 180 90 120 100 100 1060

breackout della spesa totale per grossi capitoli ovvero piano finanziaro globale

GRAN desk desk mant tapes trasp TOT top CPU disk top CPU disk 2000 192 0 0 84 0 0 36 11 323 2001 212 408 159 121 108 60 28 42 38 1176 2002 181 0 159 111 108 120 135 41 71 926 2003 197 0 159 76 216 180 215 41 36 1120 totali parziali 408 477 432 360 totale 781 392 378 160 156 3544 totali Italia/USA/misc.

divisione per capitoli TOT inv. (hardw Ita.+manut.) 192 807 475 571 2044 c.a. (hardware @ FNAL) 84 289 339 472 1184 consumi (nastri 8mm) 36 42 41 41 160 trasporti (spediz. nastri) 11 38 71 36 156 TOTAL 323 1176 926 1120 3544

no. Mlit additional servers 2 272 additional RAID arrays 31 1643 TOTALE 1915

885 792

ITALIA

Cmp.Cntr.

FERMILAB Cmp.Cntr.

1666 1184 694

se il link internet con fnal non e’ sufficiente a copiare le ntuple, serve una quantita’ maggiore di PADs in Italia, quindi 5 servers invece di 3 e 4TB disco su ognuno invece di 1.5, in totale 5x8=40 RAID arrays invece di 3x3=9. Per un costo aggiuntivo di circa 2 mliardi.

2000 2001 2002 2003

Stefano Belforte Page 3 8/28/99